学生公寓床梯等家具配件采购项目

服务需求

一、采购标的

	序号
	标的名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	金额

（元）
	备注

	1
	床梯
	落地式爬梯；支架20mm×40mm（±2mm），冷轧钢管壁厚≥1.2mm（闭口椭圆形）。

支撑20mm×20mm方钢管壁厚≥1.2mm；梯蹬钢板厚≥1.5mm。

踏板315mm×66m（±2mm）  ，PP塑料厚13mm，防滑带荧光可视。
	套
	390
	155
	60450
	顶部PP连接外套45mm×45mm×20mm厚≥2mm与床梃固定；二氧化碳保护焊，除锈酸洗磷化后环氧树脂粉末静电喷涂。

	2
	围栏
	床梃40mm×82mm（±2mm），冷轧钢管壁厚≥1.2mm（闭口P形，下端圆弧）。

护栏圈梁25mm×30mm壁厚≥1.0mm（圆锥形弯管）。

横竖支撑25mm×25mm方钢管壁厚≥1.2mm。

挡板≥15mm三聚氰胺饰面板（实木颗粒板基材，PVC封边）。

床挂件≥1.8mm冷轧钢板。
	套
	10
	200
	2000
	床梃制床换嵌入孔，床换25mm×30mm锥形管；与原床架配套；环氧树脂粉末静电喷涂。

	3
	椅子坐板
	尺寸40㎝×40㎝（±2cm）。
	个
	300
	55
	16500
	与原椅子配套

	4
	抽屉面板
	尺寸45㎝×17㎝×2㎝（±1cm）。
	个
	20
	35
	700
	与原床架抽屉配套

	合计
	
	
	
	
	79650（元）


其他要求

2.1合同金额：包含运输、安装、税金等全部费用。

2.2合同期限：合同签订后15日内完成。

2.3付款方式：验收合格后，支付合同总价款100%。

2.4售后服务要求：

2.4.1 安装完成后 3 个工作日内，甲方对货物的外观、数量、规格及安装质量进行验收。验收不合格的，乙方在 5 个工作日内无偿更换并重新安装，由此产生的费用由乙方承担；更换重装后仍不合格的，甲方有权解除合同。

2.4.2 因货物自身质量问题导致的损坏或故障，乙方在接到买方通知后 24 小时内响应，免费维修或更换。

2.5履约地点：南充市阆中市文旅大道1号。

